ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΡΑΣ
1.     Σχεδίαση Λύρας με την βοήθεια πατρόν σε ξύλινες πλάκες. Το σχέδιο μεγεθύνθηκε για να φτάσει στις επιθυμητές διαστάσεις.
2.     Αφαίρεση των εσωτερικών στοιχείων για τον σχηματισμό του ηχείου.
3.     Κοπή του περιγράμματος της Λύρας με σέγα.
4.     Τρίψιμο των ακμών του ξύλου με γυαλόχαρτο.
5.     Σχεδίαση του καπακιού της Λύρας με την βοήθεια πατρόν.
6.     Σχεδίαση της πλάτης της Λύρας.
7.     Κοπή καπακιού και πλάτης με την σέγα.
8.     Κόλληση του σώματος της Λύρας.
9.     Κόλληση του καπακιού και της πλάτης της Λύρας.
10.                         Κατασκευή καβαλλάρη.
11.                         Σχεδίαση και τρύπημα οπών για την τοποθέτηση κλειδιών.
12.                        Τρύπημα ηχητικής οπής στο καπάκι της Λύρας.
13.                        Φινίρισμα της Λύρας.
14.                        Τοποθέτηση κλειδιών.
15.                        Τοποθέτηση χορδοτόνιου.
16.                         Τοποθέτηση χορδών Λύρας και κούρδισμα.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Εργαλεία: σέγα ,τρυπάνι, ράσπα, γυαλόχαρτο ,κατσαβίδι ,σφιγκήρες ξύλου,μέγγενη.
Υλικά: 2 τεμάχια ξύλου (25 Χ 40εκ) ,ξύλινα κλειδιά,ξύλο ελάτου για καπάκι,μεταλλική χορδιέρα,καβαλλάρης,σετ χορδών.
